|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУНАБАВКУ OДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, БРОЈ ЈН 26/24 | | | | | |
| Р.  бр. | О П И С | Јед.  мере | Кол.  1 | Јед. Цене  без ПДВ-а  2 | Износ у РСД без ПДВ-а  1х2 |
|  | Постављање саобраћајног знака на стуб | ком | 240 |  |  |
|  | Постављање / уградња стуба за саобраћајни знак | ком | 230 |  |  |
|  | Уклањање - скидање постојећег саобраћајног знака | ком | 100 |  |  |
|  | Скидање, ремонтовање и поновно намештање саобраћајног знака | ком | 210 |  |  |
|  | Уклањање постојећег стуба | ком | 100 |  |  |
|  | Вађење, исправљање и поновна уградња стуба | ком | 50 |  |  |
|  | Поправка саобраћајног знака на лицу места | ком | 250 |  |  |
|  | Фарбање постојећег зарђалог стуба (са материјалом) | ком | 50 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | | |  |
| ПДВ | | | | |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | | |  |
| **Технички детаљи:**   * Извођење радова на одржавању постојеће и изради нове вертикале сигнализације вршиће се на градским саобраћајницама и на локалним путевима у сеоским месним заједницама на територији општине Аранђеловац **сукцесивно у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора**. * У случају оштећења постојеће вертикалне сигнализације извођач је дужан да у року од 12 сати по позиву Надзорног органа изађемо на лице места и поправимо указана оштећења. * Наручилац набавља саобраћајну опрему (знакове и стубове). * Извођач је у обавези да поседује или користимо простор за складиштење саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме коју преузмемо од Наручиоца. * Да извршимо превоз саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме коју преузме од Наручиоца до нашег простора. * Извођач је дужан да на захтеве Наручиоца путем мејла доставља стања саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме која се налази у простору извођача, и на захтев Наручиоца омогућимо физичку контролу истихеме у простору где је складиштена. * Постављање – уградња стуба за саобраћајни знак, на тротоару од асфалтног застора или на земљаним површинама, ћемо извршити израдом бетонске стопе 0,3х0,3х0,5m МБ20. Сав материјал за израду бетонске стопе обезбеђује извођач је и сви зависни трошкови падају на терет извођача. * Извођач је дужан да поседује или користи возило, агрегат за струју или копресор, ручни електрични или пнеумацки пикамер за разбијање асфалта и бетона и остали алат за уградњу стуба. * Приликом обележавања вертикалне сигнализације извођач ће поштовати све важеће СРПС стандарде, као и придржавамће се важећег Правилника о саобраћајној сигнализацији. * Количина наведена у тендеру је оквирна, односно обрачунска вредност ће бити утврђена на основу стварно извршeне набавке, а на основу потреба и налога Наручиоца. * Извођач је дужан да благовремено предузме све мере за обезбеђење сигурности објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја и суседних објеката и да градилиште осигурамо сагласно важећим прописима. * Извођач је дужан да сагласно важећим прописима обезбеди сагласност за обезбеђивање градилишта и измене режима саобраћаја | | | | | |
| У цену су урачунати сви зависни трошкови. | | | | | |
| Понуда се односи на целокупну набавку. | | | | | |
| **Начин плаћања:** у року од 45 дана у складу са законом. | | | | | |
| **Рок извршења:** сукцесивно током целог уговореног периода, у року од 12 часова од позива Наручиоца. | | | | | |

*Образац понуде и структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:*

* *У колони Износ у РСД без ПДВ-а понуђач уноси производ јединичне цене и количине;*
* *У реду Укупно без ПДВ-а понуђач уписује збир цена из Износа у РСД без ПДВ-а;*
* *У колони ПДВ поунуђач уписује износ ПДВ-а;*
* *У колони Укупно са ПДВ-ом пунуђач уписује збир укупних цена без ПДВ-а и износа ПДВ-а.*

***Напомена: Потребно је да понуђач попуни и уз понуду путем Портала јавних набавки достави образац структуре понуђене цене. Образац није потребно потписивати и печатирати.***