**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СОЛИ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ, БРОЈ ЈН 03/25**

Квалитет материјала изабрани добављач доказује атестима на захтев наручиоца.

Минимални захтев наручиоца:

|  |  |
| --- | --- |
| Чистоћа NaCl | Минимум 97,5 % |
| Гранулација | 2-6 mm 100% |
| Влага (H2O) | max 2,5% |
| Паковање | Џамбо вреће |
| Изабрани понуђач је у обавези да на захтев одговорног лица достави доказ о траженим карактеристикама издате од стране домаће акредитоване лабораторије не старији од 6 месеци. | |

Рок испоруке: Испорука добара је сукцесивна у року од 3 дана од дана достављања налога наручиоца.

Место испоруке „франко складиште Купца“ на територији општине Аранђеловац.

Минимална количина испоруке је 10т.